**变更内容**

1.原谈判文件：付款方式：项目供货完毕支付合同价80%货款，安装调试完毕，经验收合格后付清剩余20%货款，履约保证金转为质保金，一年内车辆上牌安装正常行驶，无任何质量问题，一年后一次性退还（无息）。

现变更为： 项目供货及调试完毕后，财政资金一次性付清。履约保证金转为质保金，一年内车辆上牌安装正常行驶，无任何质量问题，一年后一次性退还（无息）。

2、原谈判公告和谈判文件中所涉及的：9、资格证明文件 （5）、财务状况报告（开标日前6个月任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的2017年度审计报告）

现变更为；财务状况报告（开标日前12个月任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的2018年度审计报告）

3.谈判文件中**采购项目内容及参数要求**

原参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.板车** | | |
| 板车要求技术参数及配置 | |
| 序号 | 要求配置 |
| 1 | 排放标准：国5、外形长度：5995 MM、外形宽度：2310 MM、底盘型号：EQ1080SJ8GDF |
| 2 | 外形高度：2700 MM、总质量：8280 MM、额定质量：3650 KG |
| 3 | 整备质量：4435 KG、轴荷：3300/4980、前悬/后悬：1148MM/1547MM/1205MM/ |
| 4 | 接近角/离去角：21/18、前轮距：1769MM/1815MM、后轮距：1654MM/1800MM |
| 5 | 钢板弹簧片数：8/10+7、轴叔：2、轴距：3300MM、轮胎数：6 |
| 6 | 轮胎规格：8.25r16 14pr，7.50r16、燃油种类：柴油、防抱死系统：有 |
| 7 | 驾驶室准成人数（人）：3人、最高车速：105 KM/H、载质量利用系数：0.86 |

**现变更为；**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.板车** | | |
| 板车要求技术参数及配置 | |
| 序号 | 要求配置 |
| 1 | 外形尺寸：7875,7474\*2310,2500\*2800（mm）底盘型号：EQ5140TPB8GDDAC |
| 2 | 总质量：14060kg、额定质量：7995kg |
| 3 | 整备质量：5870KG、轴荷：4860/9200、前悬/后悬：1200MM/2625MM/2226MM/ |
| 4 | 接近角/离去角：20/14、前轮距：1738MM、后轮距：1650MM |
| 5 | 钢板弹簧片数：12/12+9、,8/10+7轴数：2、轴距4050MM、轮胎数：6 |
| 6 | 轮胎规格：8.25r20 、燃油种类：柴油、防抱死系统 |
| 7 | 驾驶室准成人数（人）：3人、最高车速：103,89 KM/H、载质量利用系数 |
| 8 | 要求配置中控锁、遥控器、ABS、空调、方向助力、离合助力、气刹、段汽刹、刹车自调、质保期30万公里，30个月 |